|  |  |
| --- | --- |
| **Beretta 92** | |
| [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Interpolitex_2013_%28536-8%29.jpg/300px-Interpolitex_2013_%28536-8%29.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Interpolitex_2013_(536-8).jpg)  Beretta 92A1 | |
| **Írja be** | [Félautomata pisztoly](https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-automatic_pistol) |
| **Származási hely** | Olaszország |
| **Szerviztörténet** | |
| **Szervizben** | 1976 – napjainkig |
| **által használt** | Lásd: [*Felhasználók*](https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_92#Users) |
| **Gyártástörténet** | |
| **Tervezett** | 1975 |
| **Gyártó** | [Beretta](https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta) |
| **Gyártva** | 1976 – napjainkig |
| **sz.  épült** | 3 500 000 [[ 1 ]](https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_92#cite_note-1) |
| **Változatok** | Lásd [*Változatok*](https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_92#Variants) |
| **Műszaki adatok** | |
| **Tömeg** | * 950 gramm (34 uncia) *(92)* * 970 gramm (34 uncia) *(92S/SB/F/G)* * 920 gramm (32 uncia) *(92D)* * 900 gramm (32 uncia) *(Compact/Vertec)* |
| **Hossz** | * 217 milliméter (8,5 hüvelyk) * 211 milliméter (8,3 hüvelyk) *(Vertec)* * 197 milliméter (7,8 hüvelyk) *(kompakt/centurion)* |
| [**Hordó**](https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_barrel)**hossza** | * 125 milliméter (4,9 hüvelyk) * 119 milliméter (4,7 hüvelyk) *(Vertec/Elites/Border Marshal/Combo)* * 109 milliméter (4,3 hüvelyk) *(kompakt/centurion)* |
|  | |
| [**Patron**](https://en.wikipedia.org/wiki/Cartridge_(firearms)) | * [9×19 mm-es Parabellum](https://en.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719mm_Parabellum)*(92-es sorozat)* * [.40 S&W](https://en.wikipedia.org/wiki/.40_S%26W)*(96-os sorozat)* * [9 × 21 mm-es IMI](https://en.wikipedia.org/wiki/9%C3%9721mm)*(98-as sorozat)* * [7,65 mm-es Luger](https://en.wikipedia.org/wiki/7.65mm_Luger)*(98-as sorozat)* |
| [**Akció**](https://en.wikipedia.org/wiki/Action_(firearms)) | [Rövid visszalökés](https://en.wikipedia.org/wiki/Recoil_operation) , csuklós reteszelőelem-rásegítéssel ellátott [zápzár](https://en.wikipedia.org/wiki/Breechblock) |
| [**Kezdősebesség**](https://en.wikipedia.org/wiki/Muzzle_velocity) | 381 m/s (1250 láb/s) |
| **Hatékony lőtáv** | 50 m (160 láb) |
| **Takarmányrendszer** | Levehető dobozos [tár](https://en.wikipedia.org/wiki/Magazine_(firearms)) :   * 10, 15, 17, 18, 20, 30, 32 forduló *(92, 98 sorozat)* * 10, 11, 12, 13, 15 forduló *(96 sorozat)* * 10, 13 kör *(Compact L)* * 8 kör *(Compact M típusú)* |