|  |  |
| --- | --- |
| **Típus** | [Gépkarabély](https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9pkarab%C3%A9ly) |
| **Ország** | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png [Amerikai Egyesült Államok](https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) |
| **Alkalmazás** | |
| **Alkalmazás ideje** | 1964 –napjainkig |
| **Használó ország** | [*Lásd: rendszeresítő államok*](https://hu.wikipedia.org/wiki/M16_(g%C3%A9pkarab%C3%A9ly)#Rendszeres%C3%ADt%C5%91_%C3%A1llamok) |
| **Háborús alkalmazás** | [vietnámi háború](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vietn%C3%A1mi_h%C3%A1bor%C3%BA) [öbölháborúk](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96b%C3%B6lh%C3%A1bor%C3%BA) [Iraki háború](https://hu.wikipedia.org/wiki/Iraki_h%C3%A1bor%C3%BA) |
| **Műszaki adatok** | |
| **Űrméret** | 5,56 mm |
| **Lőszer** | [5,56 × 45 mm NATO](https://hu.wikipedia.org/wiki/5,56%C3%9745_mm_NATO), vagy .223 Remington (Ma már FMJ is) |
| **Tárkapacitás** | 20 vagy 30 db szekrénytárban |
| **Működési elv** | Gázelvezetéses, forgózáras reteszeléssel |
| **Tömeg** | 2,97–3,53 kg |
| **Fegyver hossza** | 1006 mm |
| **Csőhossz** | 508 mm |
| **Elméleti tűzgyorsaság** | 750–900 lövés/perc |
| **Csőtorkolati sebesség** | 975–884 m/s |